Parcial – caracterização do sistema back-to-back e pre-equalização

Equipamentos utilizados:

DAC: Keysight 33600A, largura de banda de 120 MHz

Osciloscopio: Keysight InfiniiVision DSOX3014T, largura de banda de 100 MHz

Formato de pulso utilizado = RRC, rolloff de 0.01


Simulação com taxa de símbolos de 200 Mbaud, e 5 amostras por símbolo, taxa de amostragem de 1 Gbit/s:


Resultados usando o fastbercalc:


BER = 0.02219

SER = 0.04438

SNR = 20.91333062 dB








Simulação com taxa de símbolos de 500 Mbaud, e 2 amostras por símbolo e sem pré equalização:


Resultados usando o fastbercalc:


BER = 0.1954

SER = 0.387645


SNR = 5.96102389 dB










Resultados do filtro LMS para a estimativa de canal:














Parametros do filtro LMS para o equalizador:















Simulação com taxa de símbolos de 500 Mbaud, e 2 amostras por símbolo e com pré equalização:


Resultados usando o fastbercalc:


BER = 0.156116

SER = 0.309552


SNR = 6.47 dB








Analisando o erro entre os símbolos transmitidos e recebidos, é possivel ver que o erro aumenta com o numero de amostras:






A causa para esse erro foi devido ao erro de clock presente no osciloscópio (diferença entre a taxa de amostragem indicada pelo dispositivo vs. a taxa real)

Para contornar o problema foi utilizado o algoritmo Gardner Timing Recovery, implementado no optcompy para recuperação do clock do sinal, com parametros:

Ki = 1e-10 e Kp = 1e-5

Analisando o resultado do clock do algoritmo:



É possivel perceber que aproximadamente metade da duração da transmissão corresponde a um periodo de transiente do DSP, logo, esses símbolos foram descartados.


Os resultados obtidos após a recuperação do clock, com o mesmo sinal transmitido foram:


BER = 1e-06

SER = 2e-06

SNR = 20.67 dB

Numero de símbolos errados para 1e6 símbolos transmitidos: 3





Taxa de 600 Mbauld ainda não funcionou


Simulação com taxa de símbolos de 600 Mbaud, e 1.5 amostras por símbolo e sem pré equalização:


Resultados usando o fastbercalc:


BER = 0.26674375


SER = 0.49186667


SNR = 3.39612627 dB

















Simulação com taxa de símbolos de 600 Mbaud, e 1.5 amostras por símbolo e com pré equalização:

Resultados usando o fastbercalc:

BER = 0.083455

SER = 0.16687667

SNR = 12.39813471 dB

